#

##

##

    礦ision Build Log
    Project:
    C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\测试程序\02_蜂鸣器驱动实验\Speaker\project.uvproj
    Project File Date:  06/29/2012

    Output:
    Load "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\测试程序\\02_蜂鸣器驱动实验\\Speaker\\output\\GPIO.AXF"
    'C:\Keil\ARM\BIN\coocox-agdi.dll' invalid peripheral driver
    Load "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\测试程序\\02_蜂鸣器驱动实验\\Speaker\\output\\GPIO.AXF"
    'C:\Keil\ARM\BIN\coocox-agdi.dll' invalid peripheral driver
    Build target 'GPIO'
    assembling startup_LPC11xx.s...
    compiling core_cm0.c...
    compiling system_LPC11xx.c...
    compiling gpio.c...
    compiling timer32.c...
    compiling tools.c...
    compiling main.c...
    linking...
    Program Size: Code=3768 RO-data=252 RW-data=80 ZI-data=608
    FromELF: creating hex file...
    ".\output\GPIO.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
    Load "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\测试程序\\02_蜂鸣器驱动实验\\Speaker\\output\\GPIO.AXF"
    Erasing Done.
    Programming Done: 10.49 KByte/s
    Verify Done.