#

##

##

    µVision Build Log
    Project:
    E:\eMb_Design\eMb_016_M0 20110228\Cortex-M0 ÊµÑé V1.20\07_I2C V1.20\project.uvproj
    Project File Date:  05/08/2011

    Output:
    Build target 'Interrupt'
    assembling startup_LPC11xx.s...
    compiling core_cm0.c...
    compiling system_LPC11xx.c...
    compiling gpio.c...
    compiling retarget.c...
    compiling uart.c...
    compiling main.c...
    compiling i2c.c...
    linking...
    Program Size: Code=5674 RO-data=266 RW-data=112 ZI-data=672
    FromELF: creating hex file...
    ".\obj\Interrupt.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
    Build target 'I2C'
    assembling startup_LPC11xx.s...
    compiling core_cm0.c...
    compiling system_LPC11xx.c...
    compiling gpio.c...
    compiling retarget.c...
    compiling uart.c...
    compiling main.c...
    compiling i2c.c...
    linking...
    Program Size: Code=5674 RO-data=266 RW-data=112 ZI-data=672
    FromELF: creating hex file...
    ".\obj\I2C.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
    Load "E:\\eMb_Design\\eMb_016_M0 20110228\\Cortex-M0 ÊµÑé V1.20\\07_I2C V1.20\\obj\\I2C.AXF"
    *** Error: 'C:\DesignTools\Keil RealView MDK\ARM\BIN\coocox-agdi.dll' invalid peripheral driver