; generated by ARM/Thumb C/C++ Compiler with , RVCT3.1 [Build 903] for uVision
; commandline ArmCC [--debug -c --asm --interleave -o.\obj\main.o --depend=.\obj\main.d --device=DARMSS9 --apcs=interwork -I..\common\inc -IC:\Keil\ARM\INC\Samsung --omf_browse=.\obj\main.crf main.c]
                          ARM

                          AREA ||.text||, CODE, READONLY, ALIGN=2

                  main PROC
;;;21     int main( )
;;;22     {
000000  e92d4010          PUSH     {r4,lr}
;;;23     	sys_init();        /* Initial s3c2410's Clock, MMU, Interrupt,Port and UART */
000004  ebfffffe          BL       sys_init
;;;24     	while(1)
000008  ea000000          B        |L1.16|
                  |L1.12|
;;;25     	{
;;;26     		uart0_test();
00000c  ebfffffe          BL       uart0_test
                  |L1.16|
000010  eafffffd          B        |L1.12|
;;;27     	}
;;;28     }
                          ENDP


                  __ARM_use_no_argv EQU 0
