1). 在PC机上观察超级终端程序主窗口，可以看到如下界面：
boot success...

 [ ADC_IN Test,channel 2]
 ADC conv. freq. = 2500000Hz
 Please adjust AIN2 value!
 The results of ADC are:
 
2). 本实验对AIN2输入信号进行A/D转换，调节电位器R1206，可以在超级终端和数码管上观察到变化的数据，本实验使用start－by－read模式，每1秒钟对数据进行一次采样，共采样20个点。超级终端主窗口和数码管显示出采样点的数据经过转换后的结果 。
[ ADC_IN Test,channel 2]
 ADC conv. freq. = 2500000Hz
 Please adjust AIN2 value!
 The results of ADC are:
 3.2742  3.2742  2.9097  1.9452  1.6774  1.6161  1.0871  0.8194  1.2194  1.2806 1.6290  1.6290  1.9161  2.1065  2.2839  2.2871  1.7032  1.1806  0.7161  0.0677
