===========================================================================================
 4.5 RTC实时时钟实验
===========================================================================================
    本实验参考例程包含两个源文件 main.c、rtc_test.c以及一个头文件rtc_test.h，详见
2410/4.5_rtc_test目录。
    新建工程后，添加公共库文件以及本工程的源文件，按照2410/common目录下的ReadMeCommon.txt说
明文件配置目标板。


===========================================================================================
如果运行正确则：

1).在PC机上观察超级终端程序主窗口，可以看到如下界面：
boot success...

 RTC Test Example
 RTC Check(Y/N)?

2).用户可以选择是否对RTC进行检查，检查正确的话，继续执行程序，检查不正确时也会提示是否重检查：
y
 RTC Alarm Test for S3C2410
 3f:26:06
 RTC Alarm Interrupt O.K.
 3f:26:08
 0. RTC Time Setting    1. Only RTC Display
 Please Selet :

3).用户可以选择是否重新进行时钟设置，当输入不正确时也会提示是否重新设置：
Please Selet : 0
 Please input 0x and Two digit then press Enter, such as 0x99.
 Year  (0x??): 0x06
 Month (0x??): 0x04
 Date  (0x??): 0x16
 1:Sunday 2:Monday 3:Thesday 4:Wednesday 5:Thursday 6:Friday 7:Saturday
 Day of week : 1
 Hour  (0x??): 0x21
 Minute(0x??): 0x30
 Second(0x??): 0x01
4).最终超级终端输出信息如下：
Display current date and time:
 Press any key to exit.
 21:30:01     Sunday,  04/16/2006
Exit display. <-- after pressed any key



